Flowchart

False

True

Back to main

Clear OV

เพิ่มค่าเริ่มต้น +1

เพิ่มค่า d +1

ให้ Port D รับค่าจาก d

ค่าเกิน 255 หรือไม่ ?

ให้ค่าเริ่มต้นที่ 131

Timer0 OV interrupt

True

False

End

While (1) 

เปิดใช้งานโหมด Interrupt

กำหนดตัวแปร d ให้รับค่า 0

กำหนดให้ Port D ทำหน้าที่เป็น Output

กำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับการทำ Delay 2 ms ไม่มีการ prescale

Start